경로당 현판 표준규격 안내

1. 세로형

1) 재질 : 나무

2) 규격 : 가로 300mm × 세로 1,800mm

3) 내용

- 사단법인 대한노인회 ○○ 군(구)지회 ○○ 경로당

※ 사단법인은 약칭 사)로 표시할 수 있음

2. 가로형

1) 재질 : 나무, 플라스틱, 알루미늄판 등

2) 규격 : 가로 500mm × 세로 300mm

3) 내용

- 사단법인 대한노인회 ○○ 군(구)지회 ○○ 경로당

※ 사단법인은 약칭 사)로 표시할 수 있음

3. 주의사항

1) 현판 제작은 지자체에 신고한 노인여가복지시설 설치 허가증의 시설명에 명시된 경로당 명칭을 기재한다.

2) 신설 경로당인 경우 시공사 또는 임대사업자 명의의 현판제작은 사전에      그 내용을 주지시켜 제작하도록 한다.

(잘못 제작된 현판 예 : ○○ 건설 경로당 등)

4. 협조사항

1) 경로당 외 경노당, 노인정 등으로 잘못 제작된 현판은 빠른기간내 교체      하도록 한다.

2) 현판 제작은 가능한 한글 신명조체 검정색 글씨로 한다.

3) 현판은 표준규격을 원칙으로 하나 부착장소에 따라 크기를 조정할 수       있다.

5. 현판 예시

1) 현판 세로 : 가로 300mm × 세로 1,800mm

사단법인 대한노인회oo군(구)지회

○ ○ 경 로 당

2) 현판 가로 : 가로 500mm × 세로 300mm

○ ○ 경 로 당

사단법인 대한노인회 ○○군(구)지회